Логика работы: 
1. Пропало напряжение на основном вводе 
2. ПР дает команду на включение стартера генератора (1-6 с). 
3. Если генератор не запустился, попытка повторяется. 
Всего три попытки. Потом блок включает аварийный сигнал. 
4. После запуска генератора ему дается время поработать на 
холостых оборотах, для прогрева двигателя (время выставляется 
по паспорту генератора). Если сразу дать нагрузку, двигатель может заглохнуть. 
5. После прогрева двигателя, происходит переключение питания объекта от генератора. 
6. После появления напряжения на основном вводе, объект 3-4 минуты продолжает питаться 
от генератора. Так как могут быть скачки напряжения и включения – отключения напряжения. 
7. Если напряжение на вводе нормальное в течении 3-4 минут, объект переключается на 
основной ввод. И через минуту глушится генератор.