Тоже с наполнителем



Провал на 40 Гц –это комнатный стояк