Организация: 

Телефон:

Контактное лицо:	211440, Республика Беларусь, 
г. Новополоцк, ул. Техническая, 6.
Тел.: +375 214 37 95 66, 
Факс: +375 214 37 92 20.
E-mail: info@yudzhen.by 
Internet: http://www.yudzhen.by

Просим разработать и изготовить в количестве ______ штук тороидальный трансформатор со следующими параметрами:

№	Параметр.	Значение.	Разброс.	Примечание.	
1	Частота питающей сети, Гц.	50			
2	Напряжение первичной обмотки, В.	220			
3	Ток холостого хода, не более, мА.	10			
4	Обмотка 2 	Напряжение под номинальной нагрузкой, В.				
		Напряжение на холостом
ходу, В	10			
		Ток через обмотку не более, А.	4			
5	Обмотка 3	Напряжение под номинальной нагрузкой, В.				
		Напряжение на холостом
ходу, В	10			
		Ток через обмотку не более, А.	4			
6	Обмотка 4	Напряжение под номинальной нагрузкой, В.			
		Напряжение на холостом
ходу, В	9		
		Ток через обмотку не более, А	4		
7	Обмотка 5	Напряжение под номинальной нагрузкой, В.				
		Напряжение на холостом
ходу, В	9			
		Ток через обмотку не более, А	4			
8	Температура перегрева, С	40			
9	Предельные габариты, мм.			Высота – не более 40мм

Внешний диаметр – не более 120мм	
10	Тип провода выводов.	НВ-4			
11	Длинна выводов, мм.	200			
12	Напряжение пробоя изоляции, кВ.	2.0			
13	Наличие термопредохранителя. 	Нет			
14	Наличие дополнительной влагоизоляции.	нет			

Правила заполнения.
Поля, выделенные жирным шрифтом обязательны для заполнения, Значения остальных параметров могут быть приняты  стандартными (уже заполнены в таблице). Значение тока холостого хода будет принято типовым для соответствующей габаритной мощности трансформатора.  Достаточно указывать напряжение на холостом ходу или под нагрузкой. Количество вторичных обмоток должно быть менее 10. Если имеет значение расположение выводов, необходимо предоставить схему их расположения в произвольной форме. Кроме того, просим сообщать фамилию, имя и номер телефона,  контактного лица по техническим вопросам.