Этот проект - классика для любого радиоэлектронщика. Ещё со времён СССР, эпохи дефицита гламурных вещей, недалёкие от электроники люди собирали мелодичные устройства. Тогда даже появились специальные микросхемы (серии УМС), но репертуар мелодий этих микросхем быстро всем надоел. С появлением микроконтроллеров задача сильно упростилась, гляньте на схему, проще только устройство клизмы).  

                                                                                         Условно схема состоит из 6 частей:
- понижающий трансформатор T1 на 9 вольт. Подойдёт любой малой мощности.
- выпрямитель на 4 диодах VD1-VD4. Диоды с током не ниже 1А.
- стабилизатор 5 вольт на микросхеме DA1, 7805 (L7805) или КРЕН5.
- усилитель для динамика собран на транзисторе VT1, любой NPN средней мощности. Резистора R3 1k и R4 задают громкость звучания.
- SW1 наружная кнопка включения звонка. R1 и R2 10k, C5 100n, C6 1n - фильтрующие.
- DD1 микроконтроллер PIC12F675.

. . . В память микроконтроллера я записал 12 мелодий. Свободная память ещё есть, ограничение скорей в фантазии. Может в будущем ещё добавлю мелодий.
- "Песня про зайцев"
- "Акукарача"
- "Popcorn"
- "Без меня тебе любимый мой"
- тема из фильма "Крёстный отец"
- песенка о капитане
- тема из фильма "Джентльмены удачи"
- песня про медведей из фильма "Кавказская пленница"
- тема из фильма "Кин-дза-дза"
- "Постой паровоз, не стучите колёса"
- "Облака - белогривые лошадки"
- "Я на солнышке лежу" львёнок и черепаха.